Приложение № 3

Рекомендации по проведению целевого инструктажа

1. В ходе инструктажа работники, которые будут непосредственно выполнять работу, информируются об идентифицированных опасностях, оцененных рисках и мерах по предотвращению и снижению рисков при проведении работ. Необходимо, чтобы все работники были полностью ознакомлены с результатами оценки рисков. Особое внимание следует уделять остаточным рискам.
2. Инструктаж, проводимый перед началом работ, является также возможностью для работников, которые будут заняты в выполнении задания, обсудить любые возникающие у них вопросы в связи с заданием, а также выявить дополнительные источники опасности, которые могли быть не учтены в процессе оценки рисков.
3. Инструктаж должен завершаться опросом, в результате которого работники должны подтвердить свое понимание источников опасности, связанных с выполнением работы и мер безопасности, которые необходимо соблюдать.
4. Примерный перечень вопросов, освещаемых при инструктаже исполнителей газоопасной работы:
5. Характер и содержание работы, время, отведенное на ее выполнение.
6. Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости).
7. Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ.
8. Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации и место сбора персонала в опасной ситуации.
9. Проведенная подготовительная работа и принятые меры безопасности.
10. Условия проведения работ. Особое внимание обращается на применение средств индивидуальной защиты.
11. Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, наблюдающих, спасателей и т.д. Средства связи и сигнализации.
12. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям, порядок подачи (удаления) инструментов, материалов, места их размещения.
13. Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха.
14. Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении опасной ситуации.
15. Порядок окончания работы.

**Приложение № 8**

(рекомендуемый образец)

**Журнал  
учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ**

(наименование подразделения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата и время проведе­ния работ | Место проведе­ния работ | Характер выпол­няемых работ | Меро­приятия по подготовке к проведению газо­опасных работ выполнены (Фамилия, имя, отчество, подпись ответствен­ного лица) | Меро­приятия, обеспечи­вающие безопасное проведение работ, выполнены (Фамилия, имя, отчество, подпись ответствен­ного лица) | С условиями безопасного выпол­нения работ ознаком­лены (Фамилия, имя, отчество испол­нителей и их подписи) | Результаты анализов воздушной среды [[1]](#endnote-1)\* | Приме­чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. \* Если это установлено технологическим регламентом, производственными инструкциями по рабочим местам или специально разработанной эксплуатирующей организацией инструкцией.

   [↑](#endnote-ref-1)