**Чек-лист**

**проверки средств подмащивания**

**Подрядная организация:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укажите название подрядной организации**

**Место проведения работ на высоте со средством подмащивания:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укажите производство/ структурное подразделение, установка/участок, место проведение работ**

**Используемое средство подмащивания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Марка средств подмащивания ( леса / вышка тура )**

**Инвентарный номер средства подмащивания и номер бирки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проверяемой позиции** | **Да** | **Нет** | **Примечание** |
| 1. | Леса/вышка тура высотой более 4м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены ? |  |  |  |
| 2. | В доступном месте на средстве подмащивания (леса/вышка-тура) присутствует две бирки красная бирка и бирка с инвентарным номером? |  |  |  |
| 3. | При монтаже средств подмащивания не использовались элементы с признаками повреждения сварных соединений или повторной сварки, кроме заводской? |  |  |  |
| 4. | Визуальные признаки значительной коррозии или эрозии на элементах средств подмащивания отсутствуют? Если на силовых элементах, узлах крепления и соединениях на поверхности металла присутствует ржавчина более 50 % работа с средств подмащивания запрещается. |  |  |  |
| 5. | Элементы средств подмащивания прямые, без изгибов, перегибов, вмятин и трещин? |  |  |  |
| 6. | Опорные доски размещены правильно и правильно ли подобран их размер? |  |  |  |
| 7. | Используются винтовые домкраты вместо неустойчивых предметов для выравнивания строительных лесов/вышки-туры по горизонтали и вертикали? |  |  |  |
| 8. | Опорные пластины и/или винтовые домкраты находятся в жестком контакте со средством подмащивания и поверхностью на которую упираются, без просадки в мягкий грунт? |  |  |  |
| 9. | Средства подмащивания выровнены по горизонтали и вертикали? (определяем визуально). |  |  |  |
| 10. | Верхние поручни установлены со всех сторон и концов? |  |  |  |
| 11. | Средство подмащивания (леса/вышка-тура) прикреплена к конструкции согласно эксплуатационной документации? |  |  |  |
| 12. | Скобы, трубы, зажимы и дополнительные элементы размещены соответствующим образом и закреплены ли они с помощью затянутых болтов и гаек? |  |  |  |
| 13. | Для увеличения высоты строительных лесов/вышки-туры не используются самодельные приспособления или лестницы? |  |  |  |
| 14. | Планируется контроль таких факторов как наличие рядом с выполняемыми работами силовых электрических линий и ветровой нагрузки? |  |  |  |
| 15. | Будет применятся максимальная длина стропа, включая длину концевых соединений с учетом амортизатора, не более 2 метров ? |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

* + - Средства подмащивания допускаются к эксплуатации
    - Работа с средств подмащивания запрещается

Ответственный руководитель работ с использованием средств подмащивания

(лесов/подмостей/вышки туры) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Ф.И.О. дата подпись